|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Детское игровое** **оборудование** **ДИО 4.45** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 850(± 10мм) |
| Длина (мм) | 800(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 470(± 10мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности | качалка на пружине в виде павлина состоящая из:- пружины диаметром не менее 126 мм, высотой не менее 400 мм из прута диаметром не менее 26 мм расстояние между витками не менее 12 мм в любом положениена постаменте;- спинки, сидения и двух боковых стенок (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм). На стенках нанесена ручная художественная роспись. Сиденье утопить в отфрезерованные пазы в боковых стенках;- двух металлических перекладин сечением не менее 32 мм;- ручки вспомогательной в кол-ве 2 шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза. Вся металлическая поверхность обрезинена слоем яркой однородной резины (синим, красным или желтым цветом), толщина резинового слоя ручки не менее 5 мм. Обрезинивание металла выполнено методом литья под давлением. Внешняя поверхность резины имеет фактуру шагрени. Температура эксплуатации прорезиненной ручки от-50°С до +60°С. Резиновая поверхность ручки препятствует соскальзыванию руки и исключает примерзание мягких тканей человека в холодное время года. За счет обрезинивания достигается более высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и износостойкость оборудования;- декоративные накладки в виде павлина с ручной художественной росписью (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм).Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки, диаметром не менее 20мм |
| Заглушки | должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений.  |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.Металл, крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные |