|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Детское игровое** **оборудование** **ДИО 4.46** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  |  730 (± 10мм) |
| Длина (мм) |  880 (± 10мм) |
| Ширина (мм) |  436 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности |  качалка на пружине в виде пулемета состоящая из:- пружины диаметром не менее 126 мм, высотой не менее 400 мм из прута диаметром не менее 26 мм расстояние между витками не менее 12 мм в любом положение на постаменте;- сидения, двух колес, двух боковых стенок, панели приборов, спинки и накладок ствола пулемета (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм) Стенки и накладки ствола имеют ручную художественную роспись, стилизованную в виде пулемета «Максим»;- кронштейн в кол-ве 1 шт. выполнен из металлической трубы диметром не менее 26 мм и толщиной стенки 2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки, диаметром не менее 20 мм. |
| Заглушки | должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений.  |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные |