|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **24.** | **Скамейка на металлических ножках**  **МФ 1.04**  **C:\Users\Sergey\Desktop\ДИСК АТРИКС\МФ\МФ 1.04.jpg** | **Шт.** | **10** |  |  |
| Высота (мм) | 650 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 400 |
| Высота сиденья (мм) | 400 |
| **Применяемые материалы** | |
| Каркас | В кол-ве 1шт. должен быть выполнен из металлической трубы сечением не менее 32 мм с толщиной стенки 3,5мм и из металлической трубы сечением не менее 50х25 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм. По бокам металлические поручни в виде полуокружности. |
| Брус | В кол-ве 3 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40х90 мм. |
| Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |