|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | Лавочка со спинкой Львенок МФ 1.26**C:\Users\Sergey\Desktop\ДИСК АТРИКС\МФ\МФ 1.04.jpg** | **Шт.**  |  |  |  |
| Высота (мм)  | 900 |
| Длина (мм) | 1100 |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота сиденья (мм) |  440 |
| **Применяемые материалы** |
| Каркас | В кол-ве 1шт. должен быть выполнен из металлической трубы сечением не менее 50х25 мм. И толщиной стенки 2 мм.  |
| Спинка и сидение | В кол-ве 2 шт. из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21мм, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |