|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Секция металлического ограждения**  **МФ 7.08**  **\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\МФ\МФ 4.02\МФ 4.02.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота от (мм) | 600 (± 10 мм) |
| Длина (мм) | 2000 (± 10 мм) |
| **Применяемые материалы:** | |
| Каркас | металлическая профильная труба сечением не менее 20х20 мм |
| Конструктивные особенности | Установить наполнение в виде прямоугольных секций из металлической профильной трубы сечением не менее 20х20 мм. |
| Материалы | окрашенный порошковой краской металл. |