|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Секция металлического ограждения** **МФ 7.084****W:\Продукция 2013\3 МФ\07 Ограждения\МФ 7.083\МФ 7.083.png** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота от (мм) | 600 (± 10 мм) |
| Длина (мм) |  2500 (± 10 мм) |
| **Применяемые материалы:**  |
| Каркас | Наполнение ограждения выполнено из металлической профильной трубы сечением не менее 20х20 мм, с ножками из трубы сечением 40х20 мм.  |
| Конструктивные особенности | Секции собираются между собой при помощи болтового соединения, что позволяет исключить из процесса монтажа сварку. |
| Материалы | Окрашенный порошковой краской металл. |